**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение строительно-отделочных работ по примыканию откосов дверных проёмов и чистого пола к дверям шахты лифтов на этажных площадках дверей лифтов.**

**Общая информация о Заказчике.**

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращённое наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

Место проведения работ: Здание ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150.

**1. Место, сроки и вид выполнения работ:**

Настоящее техническое задание определяет объем выполнения Выполнение работ по строительно-отделочным работам по примыканию откосов дверного проёма, чистых полов к дверям шахты на этажных площадках дверей лифтов.

Сроки выполнения работ (оказания услуг): согласно графику выполнения работ.

Начало выполнения работ: согласно графику выполнения работ.

Срок окончания выполнения работ: согласно графику выполнения работ.

**2. Предмет и вид выполнения работ:**

Выполнение работ и (или) оказание услуг по выполнение работ по строительно отделочным работам по примыканию откосов дверного проёма, чистых полов к дверям шахты лифтов на этажных площадках дверей лифтов согласно таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Перечень основных данных** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Наименование объекта | «Гостиничный комплекс «Космос». |
| 2 | Адрес объекта | 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150. |
| 3 | Основные технико-экономические показатели объекта | Этажность 2- лифта 14 этажей (остановок)  2-лифта 12 этажей (остановок)  Общее количество лифтов - 4 шт.;  Общие количество дверных порталов подлежащих к выполнению строительно-отделочных работ 48ед. |
| 4 | Заказчик | Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос». |
| 5 | Вид ремонтных работ | Выполнение работ по строительно-отделочным работам по примыканию откосов дверного проёма, чистых полов к дверям шахты на этажах дверей лифтов.  Дверной проем должен составлять в чистом виде шириной 1100 мм высотой 2100 мм. |
| 6 | Срок выполнения работ | Согласно графика, предоставленного Заказчиком |
| 7 | Основные виды и требования к  выполнению работ | Разработка сметной документации.  Выполнить полный комплекс работ в объёме необходимом и достаточном, для последующей установки обрамлений дверных проёма шахтных дверей лифтов.   1. Приобретение и доставка материалов на объект выполнения работ;   - выполнение строительно-отделочных работ дверных проёмов и примыканий чистых полов к дверям на этажах выполняется из не горючего материала.  **На один дверной проем;**  -выполнить установку между стойкои дверей и откосом бетона уголка из оцинкованного листа 70х70х2мм и закрепить на саморезы по металлу 4.2х16 к стойке, а противоположную часть уголка закрепить на дюбель по бетону м4х50мм с дюбелем м8 к откосу бетона дверей по периметру стоек дверей шахты.  - выполнить установку оцинкованного листа размером 1100х50х3мм на клёпки м4 к креплению порога дверей лифта между порогом дверей шахты и примыкающей части бетонного выступа пола.  - заложить цементно-песчаным раствором м300 смесью на каждую из бетонного выступа пола дверей 0,1м3  - установить алюминиевый напольный порожек размером 1100х100 между порогом дверей шахты лифта и полом этажной площадки.  -заложить проёмы по краям откосов из гипсокартона методом сенгвича и закрепить дюбелями с одной стороны  ширина 110 мм., глубина 300мм., высота 2100мм.  с противоположной стороны  ширина 70 мм., глубина 350мм., высота 2100мм.  2. Сдача выполненных работ Заказчику. |
| 8 | Перечень требований к отделочному материалу. | Отделочный материал должен быть огнестойким,  оцинкованный уголок размером 70Х70Х2 мм.  Гипсокартонный лист.  Лист оцинкованный  Цементно песчаная смесь м300. |
|  |  |  |
|  |  |  |

Начальник ОДС Пашковский С.В.